Ricerca delle migliori condizioni per la caratterizzazione

Osservazioni:

Al di sotto di un certa differenza tra le due tensioni il sensore comincia a non dare piu’ i 72 pixel, nonostante il tempo di acquisizione sia al di sotto di quello che e’ il periodo della acquisizione.

Con l’ultimo valore non si riesce a prendere nessun dato.